|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российская Федерация****Республика Бурятия****Администрация****муниципального образования****сельское поселение** **«Краснопартизанское»**671401, Республика Бурятия,село Ониноборск, улица Школьная , 6тел. 8(30148) 24-1-35, тел/факс 24-1-35 *E-mail: admkp@mail.ru* | ХориГерб  | **Россин Федераци****Буряад Республика** «Краснопартизанское худоогэй поселени» гэhэн муниципальна**байгууламжын захиргаан** 671401, Буряад Республика,Ониноборск тосхон, hургуулида гудамжа, 6тел. 8(30148) 24-1-35, тел/факс 24-1-35*E-mail:admkp@mail.ru* |

**№ 14 РАСПОРЯЖЕНИЕ от 12 марта 2018 г.**

**«Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса на территории МО СП «Краснопартизанское»»**

В соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима в российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390, приказываю:

1. Утвердить «Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса на территории МО СП «Краснопартизанское»» (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за особой.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава МО С «Краснопартизанское» Дондоков Ц.Д.

Приложение 1

к распоряжению № 14

от 12.03.2018г

Порядок

использования открытого огня и разведения костров на землях

сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на земле сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее-порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее – использование открытого огня).
2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнение следующих требований:

 а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метр диаметре или площади с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб.метра;

 б) место использования открытого огня должно располагаться на расстояние не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от листвяного леса или отдельно растущих групп листвяных деревьев;

 в) территории вокруг места использования открытого огня должно быть в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отдельно противопожарной минерализованной полосой ширенной не менее 0,4 метра;

 г) лицо, использующее открыты огонь, должно быть обеспеченно первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильны средством связи для вызова подразделения пожарной охраны;

1. При использовании открытого огня в металлической емкости ил емкости, выполненной из иных негорючих металлов, исключающий распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, могут быть уменьшены в двое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
2. В целях своевременной локализации процесса горения емкости, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху;
3. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до здания, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону отчистки вокруг емкости от горючих металлов – до 2 метров;
4. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения следует определять в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
5. При увеличения диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требовании пункта 2 настоящего Порядка. При это на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности в соответствии с нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, регистрированный № 10938)\*.
6. В течение всего периода использование открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.
7. Использование открытого огня запрещается:

на торфяных почвах;

при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;

при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

под кронами деревьев хвойных пород;

в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

при скорости ветра, превышающий значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающий распространение пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения;

при скорости ветра, превышающий значение 10 метров в секунду;

1. В процессе использования открытого огня запрещается:

Осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горение токсичные и высокотоксичные вещества;

Оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

Располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

1. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).

 Приложение 2

к распоряжению №14

от 12.03.2018г

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высота точки размещения горючих материалов в месте использования открытого огня над уровнем земли, м | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Минимальный допустимый радиус зоны отчистки от места сжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, м | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |